Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда	
																										
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия 	Цель   
мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
2. СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОД,
01 0. Медвенско-Осетровский водозабор,
01 1. Площадка «Медвенка»,
2 2 01 1 031,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
2. СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОД,
01 0. Медвенско-Осетровский водозабор,
01 1. Площадка «Медвенка»,
2 2 01 1 031,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (периодическое или более 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
3. СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
03 0. Служба ОСК,
03 6. ОСК п. Ленинский-1, п. Барсуки,
2 3 03 6 011,Электрогазосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
3. СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
03 0. Служба ОСК,
03 6. ОСК п. Ленинский-1, п. Барсуки,
2 3 03 6 011,Электрогазосварщик (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда (периодическое или более 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
07 0. Автотранспортный цех,
2 4 07 0 137,Водитель автомобиля (легкового оперативного спецавтомобиля Volkswagen Tiguan, гос.№ У 845 КМ 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
07 0. Автотранспортный цех,
2 4 07 0 138,Машинист экскаватора (6 разряда) (с ковшом емкостью от 0,4 до 1,25м3) и роторных (канавокопателей и траншейных) экскаваторов производительностью от 1000 до 2500 м3/час, (гос. № 22-80 ТХ 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
07 0. Автотранспортный цех,
2 4 07 0 139,Тракторист (4 разряда) (гос. № 22-81 ТХ)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
07 0. Автотранспортный цех,
2 4 07 0 140,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (от 3,0 до 5,0 т.), гос. № Т 317 ТР 71	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
																										
Дата составления:	06.03.2023