Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда	
																										
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия 	Цель   
мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
8,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т, гос. № Х 501 МВ 777)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
9,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т., гос. № С 078 КО 750)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
10,Машинист экскаватора (6 разряда с ковшом емкостью от 0,4 до 1,25м3 и роторных (канавокопателей и траншейных экскаваторов производительностью от 1000 до 2500 м3/час, гос. № 52-25 ТМ)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
11,Водитель автомобиля (самосвала с крано-манипуляторной установкой, г/п от 7,0 до 10,0 т., № Т 565 РО 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
12,Водитель автомобиля (легкового оперативного спецавтомобиля Mitsubishi Outlander, гос. № Х 037 АЕ 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
14,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т., гос. № Т 425 ТР 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
15,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т., гос. № Т 430 ТР 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
16,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т., гос. № О 692 СА 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
17,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т., гос. № Т 839 ТО 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
18,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т., гос. № Т 893 ТО 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
21A,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
22A,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
23A,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
24A,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
25A,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
26A,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
27A,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
28A,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
24 07 0 147,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы,3-5т, гос. № Х 996 ВВ 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
24 07 0 148,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы, 0,8 т. (н/у), гос. № Х 784 АХ 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
24 07 0 149,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы,3-5т, гос. № Х 862 АТ 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
24 07 0 150,Водитель автомобиля (Газель бортовая – грузовая от 1,5-3т гос. № Х 920 АТ 71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламиентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
																										
Дата составления:	26.06.2024