Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда	
																										
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия 	Цель   
мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
8,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т), гос. № Х 501 МВ 777	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламинтированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
9,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т.), гос. № С 078 КО 750	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламинтированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
10,Машинист экскаватора 6 разряда (с ковшом емкостью от 0,4 до 1,25м3) и роторных (канавокопателей и траншейных) экскаваторов производительностью от 1000 до 2500 м3/час, гос. № 52-25 ТМ	Учитывая вредное воздействие шума на организм, строго соблюдать периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия шума				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
11,Водитель автомобиля (самосвала с крано-манипуляторной установкой), (г/п от 7,0 до 10,0 т.), № Т 565 РО 71	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламинтированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
12,Водитель автомобиля (легкового оперативного спецавтомобиля Mitsubishi Outlander), гос. № К 353 СС 71	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламинтированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
13,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (от 3,0 до 5,0 т.), гос. № Т 317 ТР 71	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламинтированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
14,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т.), гос. № Т 425 ТР 71	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламинтированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
15,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т.), гос. № Т 430 ТР 71	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламинтированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
16,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т.), гос. № Т 699 ТО 71	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламинтированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
17,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т.), гос. № Т 839 ТО 71	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламинтированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
18,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы), (г/п от 3,0 до 5,0 т.), гос. № Т 893 ТО 71	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламинтированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Вспомогательный цеха и участки,
Цех по ремонту и обслуживанию механического оборудования,
19,Слесарь-ремонтник 3 разряда (станции канализации)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
21,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочной аэрозоли, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
21,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
21,Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
22,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочной аэрозоли, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
22,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
22,Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
23,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочной аэрозоли, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
23,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
23,Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
24,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочной аэрозоли, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
24,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
24,Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
25,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочной аэрозоли, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
25,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
25,Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
26,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочной аэрозоли, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
26,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
26,Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
27,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочной аэрозоли, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
27,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
27,Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
28,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия сварочной аэрозоли, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
28,Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (периодическое, более или до 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
Служба водопровода и канализации,
Водопровод,
Цех водопровода,
28,Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
Дата составления:	07.11.2019