Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда	
																										
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия 	Цель   
мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
1,Машинист экскаватора (6 разряда (с ковшом емкостью от 0,4 до 1,25 м3) и роторных (канавокопателей и траншейных) экскаваторов  производительностью от 1000 до 2500 м3/час. ЕК-12-10 гос. №27-53 ТН)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
2,Водитель автомобиля (легковые оперативные спецавтомобили «Тайота Камри» гос.№ Е 555 УТ (от 1,8 до 3,5л.))	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Медвенско-Осетровский водозабор (Площадка «Медвенка»),
42,Электрогазосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Медвенско-Осетровский водозабор (Площадка «Медвенка»),
42,Электрогазосварщик (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда (периодическое или более 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Окско-Непрейковский водозабор (Площадка «Непрейка»),
50,Слесарь-ремонтник (3,4,5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. 	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Окско-Непрейковский водозабор (Площадка «Непрейка»),
51,Слесарь-ремонтник (3,4,5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. 	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Окско-Непрейковский водозабор (Площадка «Непрейка»),
52,Слесарь-ремонтник (3,4,5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. 	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Окско-Непрейковский водозабор (Площадка «Непрейка»),
53,Слесарь-ремонтник (3,4,5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. 	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Окско-Непрейковский водозабор (Площадка «Непрейка»),
54,Слесарь-ремонтник (3,4,5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. 	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Окско-Непрейковский водозабор (Площадка «Непрейка»),
55,Слесарь-ремонтник (3,4,5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. 	Снижение вредного воздействия шума				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
80,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы (г/п 0,8т.) Т997КС)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
82,Водитель автомобиля (микроавтобуса (до 5 метров) В193РР (64))	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
83,Водитель автомобиля (микроавтобуса (до 5 метров) С029РХ (36))	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
84,Водитель автомобиля (самосвала (г/п от 10,0 до 20,0т) Т086МО)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
85,Водитель автомобиля (легкового оперативного спецавтомобиля «Рено Логан» гос № Т 885 ОВ 71(до 1,8л.))	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
86,Водитель автомобиля (легкового оперативного спецавтомобиля «Лада Ларгус» гос № М 448 ММ (1,6л.))	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
87,Машинист экскаватора (6 разряда (с ковшом емкостью от 0,4 до 1,25м3) и роторных (канавокопателей и траншейных) экскаваторов производительностью от 1000 до 2500 м3/час (гос. № 45-15 ТМН))	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
88,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы, В552НА71, от 3,0 до 5,0 т)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
24 07 0 142,Водитель автомобиля (а/гидроподъемника,10-20т, Х453АА)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
24 07 0 141,Водитель автомобиля (а/крана,20-40т, Х294АС)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
24 07 0 143,Водитель автомобиля (легкового оперативного спецавтомобиля GWM Tank 500, К353СС)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
24 07 0 144,Водитель автомобиля (легкового оперативного спецавтомобиля GWM Tank 500, Х061АЕ)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ,
Автотранспортный цех,
24 07 0 145,Водитель автомобиля (спецавтомобиля 2 группы, УАЗ (УАЗ-390995-4) Х 819АА71)	Учитывая воздействия фактора напряженности для водителей  разработать режим труда и отдыха с учетом регламентированных перерывов.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
29,Электрогазосварщик (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
29,Электрогазосварщик (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда (периодическое или более 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
30,Электрогазосварщик (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия сварочных аэрозолей, увеличить время регламентированных перерывов, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
ВОДОПРОВОД,
Цех водопровода,
30,Электрогазосварщик (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда (периодическое или более 25% времени смены, пребывание в вынужденном положении тела) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 005А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 006А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 007А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 008А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 009А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0010А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0011А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0012А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0013А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0014А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0015А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0016А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0017А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0018А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0019А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0020А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0021А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0022А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0023А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0024А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0025А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0026А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0027А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0028А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0029А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ,
Участок по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации,
2 4 06 0 0030А,Монтажник наружных трубопроводов (2, 3, 4, 5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума