Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда	
																										
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия 	Цель   
мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
1,Машинист экскаватора 6 разряда (с ковшом емкостью от 0,4 до 1,25м3) и роторных (канавокопателей и траншейных) экскаваторов производительностью от 1000 до 2500 м3/час. ЕК-12-10 гос. №27-53 ТН	Строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
Вспомогательный цеха и участки,
Автотранспортный цех,
2,Водитель автомобиля (легковые оперативные спецавтомобили "Тойота Камри" гос.№Е 555 УТ)(от 1.8 до 3,5л.)	Для повышения производительности труда и снижения утомляемости работника, предусмотреть периодическую смену производственных операций в течение рабочего дня, а также строго соблюдать регламентированные перерывы	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности				
Дата составления:	22.01.2019