**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению за III квартал 2023 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели,ед. измерения | ПДК \*\*,не более | Зареченскийрайон | Пролетарскийрайон | Центральныйрайон | Советскийрайон | Привокзальныйрайон |
| 1. | Мутность,  *мг/дм3* | 1,5 | не обн.\*– 0,78 | не обн.\*– 0,75 | не обн.\*– 0,66 | не обн.\*– 0,75 | не обн.\*– 0,85 |
| 2. | Цветность, *градусы* | 20 | не обн.\* | не обн.\* |  не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 3. | Жёсткость общая,  *градусы* | 7,0  | 6,2 – 8,2 | 5,1 – 5,8 | 5,6 – 9,2 | 8,4 – 9,5 | 6,5 – 9,8 |
| 4. | Железо общее, *мг/дм3* | 0,3 | не обн.\*­– 0,11 | не обн.\*– 0,13 | не обн.\*– 0,17 | не обн.\*– 0,16 | не обн.\*– 0,17 |
| 5. | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 6. | Колифаги, БОЕ в 100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 7. | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ в 1 см3 |  50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | E. coli, КОЕ в 100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 9. | Энтерококки, КОЕ в 100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

 ПДК\*\*, согласно СанПиН 1.2.3685 – 21, ст.23 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

 Начальник лаборатории Л.И. Иголкина