Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда	
																										
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия 	Цель   
мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении	
1	2	3	4	5	6	
ВОДОПРОВОД,
Медвенско-Осетровский водозабор,
Площадка «Медвенка»,
53,Электрогазосварщик (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). 	Снижение вредного воздействия химического фактора				
ВОДОПРОВОД,
Медвенско-Осетровский водозабор,
Площадка «Медвенка»,
53,Электрогазосварщик (4 разряда)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
ВОДОПРОВОД,
Медвенско-Осетровский водозабор,
Площадка «Медвенка»,
53,Электрогазосварщик (4 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, строго соблюдать периодичность прохождения медосмотров, соблюдать регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия шума				
СЛУЖБА ОСК,
ОСК п. Ленинский 1, п. Барсуки,
63,Электрогазосварщик (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). 	Снижение вредного воздействия химического фактора				
СЛУЖБА ОСК,
ОСК п. Ленинский 1, п. Барсуки,
63,Электрогазосварщик (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести