**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению в IV квартале 2018 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Определяемые**  **показатели,**  **ед.измерения** | **Нормативы**  **( ПДК,**  **по СанПиН 2.1.4.1074-01)**  **не более** | **Привокзальный**  **район** | **Пролетарский**  **район** | **Центральный**  **район** | **Советский**  **район** | **Зареченский**  **район** |
|  | Мутность, *мг/дм3* | 1,5 | не обн.\*-0,82 | не обн.\*-0,64 | не обн.\*-0,72 | не обн.\*-0,70 | не обн.\*-0,63 |
|  | Цветность, *градусы* | 20 | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
|  | Жёсткость общая,  *градусы* | 7,0(10,0) | 6,4 – 9,7 | 5,6 – 6,1 | 6,3 – 9,5 | 8,7 – 9,8 | 7,4 – 8,4 |
| 4. | Железо общее, *мг/ дм3* | 0,3 | не обн.\*–  0,20 | не обн\*–  0,11 | не обн.\*–  0,09 | не обн.\*–  0,15 | не обн.\*–  0,08 |
|  | Общие колиформные  бактерии, *(ОКБ) КОЕ*  *в 100 см3* | отсутствие в  100 см3 | не обн | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
|  | Термотолерантные  колиформные бактерии,  *(ТКБ) КОЕ в 100 см3* | отсутствие в  100 см3 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

**Начальник лаборатории** **Л.И.Иголкина**